附件2、
产品技术参数及功能要求
	序号
	产品
名称
	规格型号（长×宽×高mm）
	技术参数或功能要求
	图示

	1
	不锈钢凳
	300×300×480
	1、台面双包，面层使用1MM厚304不锈钢生产内衬木工板加强，封板采用0.8MM不锈钢制作；
2、立柱及拉筋采用38×38×1MM不锈钢拉丝方管，配塑料防滑内塞。
	[image: ]

	2
	不锈钢多层推车
	726×950×1600
	1、材质：国标S304不锈钢，符合GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的要求。 
2、架体采用30×30×2mm的矩管制作，每层支撑采用30×50×3mm角钢制作，轮子安装板8mm。 
3、15层，每层配2个带孔方盘（方盘尺寸：645*475*50）。 
4、底部安装4个5寸轮子（含2个万向轮）。
5、打磨抛光无毛刺。
	[image: ]

	3
	不锈钢筐
	880×700×910
	1、底框采用50*50*2mm304不锈钢矩管，立柱采用50×4不锈钢角钢，四周采用8mm不锈钢圆管制作； 
2、安装4个不锈钢导向轮；
3、满焊去氧化。
	[image: ][image: ]

	4
	不锈钢架1
	1000×600×400
	1、架体采用38×38×2MM304不锈钢拉丝方管； 
2、导轨采用34×4MM不锈钢拉丝圆管；导轨上配活动限位销； 
3、配4个不锈钢脚杯。
	[image: ]

	5
	不锈钢架2
	900×800×400
	
	[image: ]

	6
	不锈钢储物柜1
	1295×430×1610
	1、材质：国标S304不锈钢，符合GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的要求。 
2、规格：厚度1.2mm。
3、门均配拉手不带锁。
4、左右背面下方制作R角，与墙面贴合。 
5、打磨抛光无毛刺。
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	7
	不锈钢储物柜2
	1305×445×1610
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	8
	不锈钢储物柜3
	985×445×1610
	
	[image: ]

	9
	不锈钢储物柜4
	1320×445×1610
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	10
	不锈钢储物柜5
	1328×445×1610
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	11
	不锈钢储物柜6
	500×500×1100
	1、材质：国标S304不锈钢，符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的要求。 
2、规格：厚度1.2mm。
3、三层（每层带门，门均配拉手不带锁）。
4、左右背面下方制作R角，与墙面贴合。 
5、打磨抛光无毛刺。
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	12
	不锈钢储物柜7
	388×445×1000
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	13
	不锈钢储物柜8
	400×650×1000
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	14
	不锈钢储物柜9
	300×445×1300
	1、材质：国标S304不锈钢，符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的要求。 
2、规格：厚度1.2mm。
3、四层（每层带门，门均配拉手不带锁）。
4、左右背面下方制作R角，与墙面贴合。 
5、打磨抛光无毛刺
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	15
	十字架推车1
	710×710×118
	1、四角配聚氨酯柱限位； 
2、采用38*38*1MM不锈钢拉丝方管；
3、配4个不锈钢4寸万向轮带刹车。
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	16
	十字架推车2
	615×615×78
	
	[image: ]

	17
	口服液提篮
	412×320×90
	1、采用1.2MM304不锈钢制作，挡板可以完全翻转到另外一面； 
2、整体布满减轻透气孔。
3、打磨抛光无毛刺。
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	18
	不锈钢平台
	1200×400×750
	1、架体采用38×38×1.2方不锈钢304拉丝管； 
2、台面采用1.2MM304拉丝不锈钢板； 
3、底部加装4个不锈钢60脚杯。
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