附件1、

四川省骨科医院
新能源厢式货车采购项目调研内容

一、调研标的内容
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数与性能指标

	新能源汽车
	辆
	1
	1、能源类型：纯电动。
2、排放标准：零排放。
3、座位数：3座。
4、功率（额定/峰值）：≥70/140KW
5、载重量：≥5吨。
6、车身结构：冷藏式厢式货车，带液压尾板。
7、轴距：≥3360mm
8、纯电续航里程：≥300km。
9、充电接口：单枪或双枪。
10、电池质保：≥8年或60万公里。
11、电机、电控质保：≥6年或60万公里。


二、质量及服务要求
1、供应商提供的车辆必须是厂商原装、全新的正品未使用过的（不得提供试驾车、展示车），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，并完全符合国家、行业标准等有关质量、规格和性能要求，具有机动车合格证书和能够正常上牌。
2、车辆外观清洁，标记编号（发动机号、车架号）以及仪表盘面显示字体清晰、明确。
3、供应商提供车辆除满足《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保障法》等有关法律法规，还须符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等有关要求，若因供应商提供的车辆质量出现问题，应负责“三包”（包修、包换、包退），产生的一切费用由供应商自行承担。
4、供应商向采购人提供车辆交付时，还须向采购人提供该车辆的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随产品一起交付给采购人。
5、在车辆质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。如车辆的配置或质量与合同不符，或存在缺陷，供应商应接到采购人书面通知后在规定时间内按合同确定的规格、质量予以更换，由此造成的一系列损失由供应商承担。
6、供应商需提供完善的售后服务支撑，确保向采购人提供及时有效的技术支持，开通7×24小时专人值守服务热线；故障发生后，接到采购人维修通知1小时内启动响应，12小时内通过线上方式完成故障解决，无法线上处置的则24小时内派员抵达当地现场排查并解决问题；若因特殊原因未能在上述时限内解决，供应商须在24小时内提交书面说明及故障处理方案，明确后续解决时限与实施步骤，后续如出现同类问题，免费提供回厂检查及维修服务。
7、供应商应按采购人要求，在车辆投入使用前，统一对驾驶员进行相关技术培训。
三、调研报价表
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂家
	单位
	数量
	调研报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	须提供产品技术参数或性能指标


说明：本次调研报价为综合单价报价，包括：货物设计、材料（主材及辅材辅料）、生产制造、人工费、包装、运输、安装、检测、管理费、风险、利润、税金、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的综合费用，采购人不再支付其他任何费用。


（此报价有效期    天。）
报价单位（盖公章）：
联 系 人：
联系电话：
报价日期：


附件2、
	供应商基本情况表

	供应商名称
	 

	注册地址
	 
	邮政编码
	 

	联系方式
	联系人
	 
	电话
	 

	
	传真
	
	网址
	 

	单位性质
	 

	法定代表人
	姓名
	 
	技术职称
	 
	电话
	 

	成立时间
	 
	员工总人数：   

	企业资质等级
	 
	其中
	项目负责人
	 

	营业执照号
	 
	
	高级职称人员
	 

	注册资金
	 
	
	中级职称人员
	 

	开户银行
	 
	
	初级职称人员
	 

	账号
	 
	
	技工
	 

	经营范围
	 

	备注
	/

	注：本表后应附企业营业执照、银行开户信息、资质证书证明资料（若有）等复印件并盖公章(或盖公章扫描件)。


 附件3、
2023年1月1日（含）至今类似项目业绩统计表
	序号
	合同名称
	采购单位
	合同起止日期
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	/
	/
	
	




附件4、
意见反馈表
	
	1、本项目“调研内容”表达是否清晰明了？内容是否完善？若有不清楚或不完善，请补充。

	2、 本项目“货物技术参数或功能要求”设置是否合理？是否符合现行相关法律法规或行业标准？如有不合理或不符合之处，请指出。


	3、本项目“调研报价表”设置是否完善？如不完善，请补充。

	4、您对本项目有什么建议？（可附页）
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